Machine MIPS kDhrystones Screen mode 0 (480x240) SVGA 16-col SVGA 256-col A4000 12MHz 6 11 7 3 A5000 25MHz 12 22 20 10 A5000 33MHz 15 26 23 13 A610 30MHz 22 39 36 25 A610 1MB VRAM 23 40 40 40

VGA 16-col 386 SX - 33 6 11 486 SX/DX - 25 11 19 486 SX/DX - 33 15 26 486 DX2 - 50 19 33 486 DX - 50 20 35 486 DX2 - 66 23 40