The number and orientation of ICs on this module is for guidance only

All dimensions in mm Tolerances: – 0.13 unless specified

Side view

1.37 max

4.70 max 4.70 max

3.18 min

Contact detail (same both sides)

2.54 min

0.25 max

1.27 1.04 – 0.1

Front view

2.03 6.35

6.35

36.20 max

3.38

10.16

3.18 dia – .05

R 1.57 – 0.1

R 1.57

6.35

95.25

101.19

107.95

1 36 37 72

3.18 min

Contacts to be tin/lead or gold